<sect>La procédure de compilation<p>
On peut télécharger BRLTTY depuis son site Web (voir la section <ref
id="contact" name="Contacts"> pour son adresse).  Toutes les versions
sont fournies en <ref id="tar" name="archives tar"> compressés. Les
versions récentes sont aussi fournies en fichiers <ref id="rpm"
name="RPM"> (RedHat paquet Manager).

Ces information éparses ont probablement piqué votre
curiosité et vous êtes impatient de démarrer.
Cependant, nous vous recommandons de vous familiariser d'abord
avec les fichiers qui seront finalement installés.

<sect1>Hiérarchie des fichiers installés<label id="hierachy"><p>
La procédure de compilation devrait aboutir à l'installation des
fichiers suivants:
<descrip>
  <tag>/bin/</tag>
    <descrip>
      <tag>brltty</tag>
        Le programme BRLTTY.
      <tag><ref id="utility-brltty-install" name="brltty-install"></tag>
        Un outil pour la copie de la <ref id="hierarchy"
        name="hiérarchie des fichiers installés"> de BRLTTY d'un emplacement à
        un autre...
      <tag><ref id="utility-brltty-config" name="brltty-config"></tag>
        Un outil qui assigne un certain nombre de variables
        d'environnement à des valeurs reflétant l'installation
        courante de BRLTTY.
    </descrip>
  <tag>/lib/brltty/rw/</tag>
    Fichiers créés lors de l'exécution, comme ceux nécessaires mais absents
    du système.
  <tag>/etc/</tag>
    <descrip>
      <tag>brltty.conf</tag>
        Paramètres système par défaut pour BRLTTY.
      <tag>brlapi.key</tag>
        Clés d'accès pour BrlAPI.
    </descrip>
  <tag>/etc/brltty/</tag>
    Il se peut que votre installation de BRLTTY n'ait pas tous les
    types de fichiers suivants. Ils ne sont créés qu'en fonction des
    besoins déduits des options de compilation que vous sélectionnez
    (voir <ref id="build" name="Options de compilation">).
    <descrip>
      <tag>*.conf</tag>
        Base de configuration spécifique au pilote. Leur nom ressemble
        plus ou moins à <tt>brltty-</tt><em>pilote</em><tt>.conf</tt>, où
        <em>pilote</em> correspond aux deux lettres du <ref id="drivers"
        name="code d'identification du pilote">.
      <tag/*.atb/
        Tables d'attributs
        (voir la section <ref id="table-attributes" name="Tables d'attributs"> pour plus de détails).
        Leur nom ressemble à <em/name/<tt/.atb/.
      <tag/*.ati/
        Fichiers include pour les tables d'attributs.

      <tag>*.ctb</tag>
        Tables de braille abrégé (voir <ref id=table-contraction name="Tables
        de braille abrégé"> pour plus de détails).  Leur nom ressemble plus ou
        moins à
        <em>langue</em><tt>-</tt><em>pays</em><tt>-</tt><em>niveau</em><tt>.ctb</tt>.
      <tag>*.cti</tag>
        Fichiers include pour les tables de traduction.
      <tag/*.ktb/
        Tables de touches
        (voir la section <ref id="table-key" name="Tables de touches"> pour plus de détails).
        Leurs noms ressemble à <em/name/<tt/.ktb/.
      <tag/*.kti/
        Fichiers Include pour les tables de touches.
      <tag/*.ttb/
        Tables de texte
        (voir la section <ref id="table-text" name="Tables de texte"> pour plus de détails).
        Leurs noms ressemble à <em/language/<tt/.ttb/.
      <tag/*.tti/
        Fichiers Include pour les tables de texte.
      <tag>*.hlp</tag>
        Pages d'aide spécifiques à chaque pilote. Leur nom ressemble
        plus ou moins à <tt>brltty-</tt><em>pilote</em><tt>.hlp</tt>, où
        <em>pilote</em> correspond aux deux lettres du <ref id="drivers"
        name="code d'identification du pilote">.
    </descrip>
  <tag>/var/lib/</tag>
    Sockets locaux pour la connexion à l'interface de programmation de
    l'application.
  <tag>/include/</tag>
    Les fichiers d'en-tête C pour l'interface de programmation de
    l'application. Leurs noms ressemblent à <em>brlapi-fonction</em><tt>.h</tt>.
    L'en-tête principale est brlapi.h.
  <tag>/include/brltty/</tag>
    Les fichiers d'en-tête C pour l'interface de programmation de
    l'application. Leurs noms ressemblent à <em>brldefs-pilote</em><tt>.h</tt> où
    <em>pilote</em><tt>-</tt><em>pilote</em><tt>.h</tt> (où <em>pilote</em> correspond
    aux deux lettres du <ref id="drivers" name="Code d'identification
     du pilote">). Les en-têtes brldefs.h et api.h sont fournies pour une
     compatibilité avec des version précédentes et ne devraient pas être
     utilisées.
     
  <tag>/lib/</tag>
    <descrip>
      <tag>libbrlapi.a</tag>
        bibliothèque statique de l'interface de programmation de
        l'application (Application Programming Interface).
      <tag>libbrlapi.so</tag>
        bibliothèque dynamique pour l'interface de programmation de
        l'application.
    </descrip>
  <tag>/lib/brltty/</tag>
    Il se peut que votre installation de BRLTTY n'ait pas tous les
    types de fichiers suivants. Ils ne sont créés qu'en fonction des
    besoins déduits des options de compilation que vous sélectionnez
    (voir <ref id="build" name="Options de compilation">).
    <descrip>
      <tag>brltty-brl.lst</tag>
        Une liste des pilotes des afficheurs braille qui ont été
        compilés en tant qu'objets dynamiques et, ainsi, qui peuvent
        être utilisés. Chaque ligne contient les deux lettres
        du code d'identification pour un pilote, une tabulation, et
        une description de l'afficheur braille pour lequel ce pilote
        existe.
      <tag>libbrlttyb<em>pilote</em>.so.1</tag>
        Le pilote dynamique pour un afficheur braille, où <em>pilote</em>
        correspond aux deux lettres du <ref id="drivers" name="code
        d'identification du pilote">.
      <tag>brltty-spk.lst</tag>
        Une liste des pilotes de synthèse vocale qui ont été
        compilés en tant qu'objets dynamiques, et, ainsi, qui peuvent
        être utilisés. Chaque ligne contient les deux lettres
        du code d'identification pour un pilote, une tabulation, et
        une description de la synthèse vocale pour laquelle ce pilote
        existe.
      <tag>libbrlttys<em>pilote</em>.so.1</tag>
        Le pilote dynamique pour une synthèse vocale, où <em>pilote</em>
        correspond aux deux lettres du <ref id="drivers" name="Code
        d'identification du pilote">.
    </descrip>

  <tag>/man/</tag>
    Pages de manuel.
    <descrip>
      <tag>man1/<em>nom</em>.1</tag>
        Pages de manuel pour les commandes utilisateur liées à
        BRLTTY.
      <tag>man3/<em>nom</em>.3</tag>
        Pages de manuel pour la bibliothèque de
        l'interface de programmation de l'application.
    </descrip>
</descrip>

D'autres fichiers optionnels que vous devriez connaître, bien qu'ils ne
fassent pas partie de la hiérarchie des fichiers installés, sont :
<descrip>
  <tag>/etc/brltty.conf</tag>
    Le fichier des paramètres système par défaut. Il est créé par
    l'administrateur système. Voir <ref id="configure" name="Le
    fichier de configuration"> pour plus de détails.
  <tag>/etc/brltty-<em>pilote</em>.prefs</tag>
    Le fichier de sauvegarde des paramètres de préférence (<em>pilote</em>
    correspond aux deux lettres du <ref id="drivers" name="code
    d'identification de pilote">). Il est créé par la commande <ref
    id="command-PREFSAVE" name="PREFSAVE">.  Voir <ref
    id="preferences" name="Paramètres de Préférences"> pour plus de
    détails.
</descrip>

<sect1>Installation à partir d'un TAR Ball<label id="tar"><p>
Voici ce que vous avez à faire si vous voulez seulement installer
BRLTTY à toute vitesse, en espérant que tous
nos paramètres par défaut soient corrects.
<enum>
  <item>
    Téléchargez les sources. Il s'agira d'un fichier nommé
    <tt>brltty-</tt><em>version</em><tt>.tar.gz</tt>, par exemple
    <tt>brltty-3.0.tar.gz</tt>.
  <item>
    Décompressez les sources dans une structure hiérarchique native.
    <tscreen>tar xzf brltty-<em>version</em>.tar.gz</tscreen>
    Cela devrait créer le répertoire <tt>brltty-</tt><em>version</em>.
  <item>
    Allez dans le répertoire des sources, configurez, compilez et installez BRLTTY.
    <tscreen>
      cd brltty-<em>version</em>
      <newline>
      ./configure
      <newline>
      make
      <newline>
      make install
    </tscreen>
    Vous devez effectuer cette dernière commande en tant que <bf/root/.
</enum>

Pour désinstaller BRLTTY, faites :
<tscreen>
  cd brltty-<em>version</em>
  <newline>
  make uninstall
</tscreen>

C'est tout ce que vous avez à faire.
Pour ceux qui veulent vraiment savoir ce qui se passe, voici
maintenant les détails.

<sect2>Options de compilation<label id="build"><p>
La première étape dans la compilation de BRLTTY est de le configurer
en fonction de votre système et/ou de vos besoins personnels. Cela se
fait par l'exécution du script de <tt>configuration</tt> dans le
répertoire racine de BRLTTY. Nous avons tenté de faire correspondre les paramètres
par défaut suffisants à la plupart des cas communs, donc, en
supposant que vous ne tentez pas de faire quelque chose sortant de
l'ordinaire, il se peut que vous n'ayez rien besoin d'autre
que d'appeler ce script sans spécifier d'options.
<tscreen>./configure</tscreen>
Si toutefois vous avez des besoins particuliers, ou si vous
êtes simplement un aventurier, vous devriez trouver plus loin quels sont
vos choix.
<tscreen>./configure --help</tscreen>
Vous devriez aussi lire le fichier README dans le sous-répertoire
contenant le pilote pour votre afficheur braille pour toutes les
instructions supplémentaires spécifiques.

<sect3>Paramètres système par défaut<label id="build-defaults"><p>
<descrip>
  <tag><tt>--with-braille-driver=</tt><em>pilote</em><label id="build-braille-driver"></tag>
    Spécifie les pilotes des terminaux braille que vous voulez lier à
    l'exécutable de BRLTTY. Les pilotes qui ne figureront pas dans la
    liste de cette option seront compilés en tant qu'objets dynamiques
    et pourront toujours être sélectionnés au moment de l'exécution. Chaque
    pilote doit être identifié soit par les 2 lettres de son <ref id="drivers" name="code
    d'identification de pilote"> ou par son vrai nom (complet ou
    abrégé). Ces noms et/ou identifiants de pilotes doivent être séparés les uns des
    autres par une simple virgule. Si un identifiant de pilote est
    précédé du signe moins (<tt>-</tt>), ce pilote est alors exclu de la
    compilation. Le premier pilote non-exclu devient le pilote par
    défaut. Il n'y a pas de pilote par défaut si vous n'utilisez pas
    cette option. Un des mots suivants peut être aussi utilisé comme
    opérateur pour l'option:

(<tt>-</tt>),
    <descrip>
      <tag>all</tag>
        Lie tous les pilotes à l'exécutable. Ne les compile pas en
        tant qu'objets dynamiques. Vous pouvez spécifier ce mot comme
        élément terminant une liste de pilotes. C'est une façon de
        spécifier un pilote par défaut quand tous les pilotes seront
        compilés.
      <tag>-all</tag>
        Ne compile que les pilotes qui ont été explicitement inclus
        par cette option.
      <tag>no</tag>
        Ne compile aucun pilote. Cela revient à spécifier
        <tt>--without-braille-driver</tt>.
      <tag>yes</tag>
        Compile tous les pilotes en tant qu'objets dynamiques. Ne les
        lie pas à l'exécutable. Cela revient à spécifier
        <tt>--with-braille-driver</tt>.
    </descrip>
    Voir la ligne <ref id="configure-braille-driver" name="braille-driver"> du fichier de configuration
    et l'option <ref id="options-braille-driver" name="-b"> de la ligne de commande pour une sélection à l'exécution.
  <tag><tt>--with-braille-parameters=</tt>[<em>pilote</em><tt>:</tt>]<em>nom</em><tt>=</tt><em>valeur</em><tt>,</tt>...<label id="build-braille-parameters"></tag>
    Spécifie les paramètres par défaut pour les pilotes des afficheurs
    braille. Si un même paramètre est spécifié plus d'une fois, sa
    valeur la plus à droite est prise en compte. Si le nom d'un
    paramètre est spécifique à un pilote, (voir la section
    <ref id="drivers" name="Codes d'identification de pilotes">) cette
    valeur ne s'applique qu'à ce pilote; sinon, il
    s'applique à tous les pilotes. Pour une description des paramètres
    acceptés par un pilote particulier, reportez-vous à la
    documentation de ce pilote. Voir la ligne <ref
    id="configure-braille-parameters" name="braille-parameters"> du
    fichier de configuration et l'option <ref
    id="options-braille-parameters" name="-B"> de la ligne de commande
    pour la sélection à l'exécution.
  <tag><tt>--with-braille-device=</tt><em>pilote</em><tt>,</tt>...<label id="build-braille-device"></tag>
    Spécifie le port par défaut auquel l'afficheur braille est relié
    (voir la section <ref id="operand-braille-device"
    name="Spécification du port braille">). Si vous ne spécifiez pas
    cette option, usb: est supposé si le support USB est disponible,
    bluetooth: est supposé si le support Bluetooth est disponible, et
    usb:,bluetooth: est supposé si les deux sont disponibles. Si ni le support
    USB ni le support Bluetooth ne sont disponibles, un
    chemin approprié pour le périphérique du port série primaire correspondant au système
    d'exploitation est supposé. Voir la ligne
    <ref id="configure-braille-device" name="braille-device"> du
    fichier de configuration et l'option <ref
    id="options-braille-device" name="-d"> de la ligne de commande
    pour la sélection à l'exécution.
  <tag><tt>--with-libbraille=</tt><em>répertoire</em>
    Spécifie l'endroit où se trouve le paquet libbraille, et compile le pilote
    pour l'afficheur braille libbraille (voir
    <ref id="restrictions-flite" name="Restrictions dans la compilation">).
    Un des mots suivants peut être aussi utilisé comme
    opérateur pour l'option:

(<tt>-</tt>),
    <descrip>
      <tag>no</tag>
        Ne compile pas le pilote. Cela revient à spécifier
        <tt>--without-libbraille</tt>.
        
      <tag>yes</tag>
        Compile le pilote si le paquet est présent dans <tt>/usr</tt>, 
        <tt>/usr/local</tt>, <tt>/usr/local/Libbraille</tt>,
        <tt>/usr/local/libbraille</tt>, <tt>/opt/Libbraille</tt>, ou
        <tt>/opt/libbraille</tt>. Cela revient à à spécifier <tt>--with-libbraille</tt>.
    </descrip>
  <tag><tt>--with-text-table=</tt><em>fichier</em><label id="build-text-table"></tag>
    Spécifie la table de traduction de texte compilée en dur (celle par défaut) (voir la section <ref
    id="table-text" name="Tables de texte"> pour plus de
    détails). La table spécifiée est liée au binaire BRLTTY et elle est utilisée
    au cas où la sélection automatique à partir de la locale échoue ou si la table
    demandée ne peut pas être chargée.
    Vous pouvez fournir le chemin absolu d'une table hors de
    l'arborescence source. L'extension <tt/.ttb/ est facultative. Pour un
    nom de fichier simple, le préfixe <tt>text.</tt> est facultatif. Si
    vous ne spécifiez pas cette option, <tt/en-nabcc/, une table commune (en
    Amérique du Nord) utilisant la variante 8 points du 
    <ref id="nabcc" name="North American Braille Computer Code">, est
    utilisée. Voir la ligne <ref id="configure-text-table"
    name="text-table"> du fichier de configuration et l'option <ref
    id="options-text-table" name="-t"> en ligne de commande pour la
    sélection à l'exécution. Ce paramètre peut être modifié par la
    préférence <ref id="preference-text-table" name="Text Table">.
  <tag><tt>--with-attributes-table=</tt><em>fichier</em><label id="build-attributes-table"></tag>
    Spécifie la table des attributs compilée en dur (celle par défaut) (voir la section
    <ref id="table-attributes" name="Tables d'attributs">
    pour plus de détails). La table spécifiée est liée au binaire BRLTTY et elle est utilisée
    au cas où la sélection automatique à partir de la locale échoue ou si la table
    demandée ne peut pas être chargée.
    Vous pouvez fournir le chemin absolu d'une
    table hors de l'arborescence source.  L'extension <tt>.atb</tt> est
    facultative. Si vous ne spécifiez pas cette option,
    <tt>attributes</tt> est alors utilisé. Changez cette option en
    <tt>attrib</tt> pour maintenir l'ancienne forme. Voir la ligne
    <ref id="configure-attributes-table" name="attributes-table"> du
    fichier de configuration et l'option <ref
    id="options-attributes-table" name="-a"> en ligne de commande pour
    la sélection à l'exécution. Ce paramètre peut être modifié par la
    préférence <ref id="preference-attributes-table" name="Attributes
    Table">.
  <tag><tt>--with-speech-driver=</tt><em>pilote</em><label id="build-speech-driver"></tag>
    Spécifie les pilotes de synthèse vocale que vous voulez lier à
    l'exécutable de BRLTTY. Les pilotes qui ne figureront pas dans la
    liste de cette option seront compilés en tant qu'objets dynamiques
    et pourront toujours être sélectionnés à l'exécution. Chaque
    pilote doit être identifié soit par les 2 lettres de son <ref
    id="drivers" name="code d'identification de pilote"> ou par son
    vrai nom (complet ou abrégé). Ces noms et/ou les identifiants de pilotes doivent être
    séparés les uns des autres par une simple virgule. Si un
    identifiant de pilote est précédé du signe moins (<tt>-</tt>), ce
    pilote est alors exclu de la compilation. Un des mots
    suivants peut aussi être utilisé comme opérateur pour l'option:
    <descrip>
      <tag>all</tag>
        Lie tous les pilotes à l'exécutable. Ne les compile pas en
        tant qu'objets dynamiques. Vous pouvez spécifier ce mot comme
        élément terminant une liste de pilotes. C'est une façon de
        spécifier un pilote par défaut quand tous les pilotes seront
        compilés.
      <tag>-all</tag>
        Ne compile que les pilotes qui ont été explicitement inclus
        par cette option.
      <tag>no</tag>
        Ne compile aucun pilote. Cela revient à spécifier
        <tt>--without-speech-driver</tt>.
      <tag>yes</tag>
        Compile tous les pilotes en tant qu'objets dynamiques. Ne les
        lie pas à l'exécutable. Cela revient à spécifier
        <tt>--with-speech-driver</tt>.
    </descrip>
    Voir la ligne <ref id="configure-speech-driver" name="speech-driver"> du fichier de configuration et
    l'option <ref id="options-speech-driver" name="-s"> de la ligne de commande pour une sélection à l'exécution.
  <tag><tt>--with-speech-parameters=</tt>[<em>pilote</em><tt>:</tt>]<em>nom</em><tt>=</tt><em>valeur</em><tt>,</tt>...<label id="build-speech-parameters"></tag>
    Spécifie les paramètres par défaut pour les pilotes de synthèse
    vocale. Si un même paramètre est spécifié plus d'une fois, sa
    valeur la plus à droite est prise en compte. Si le nom d'un
    paramètre est spécifique à un pilote, (voir la section
    <ref id="drivers" name="Codes d'identification de pilotes">) cette valeur ne s'applique
    qu'à ce pilote; sinon, il s'applique à tous les
    pilotes. Pour une description des paramètres acceptés par un
    pilote spécifique, reportez-vous à la documentation de ce
    pilote. Voir la ligne <ref id="configure-speech-parameters" name="speech-parameters"> du fichier de
    configuration et l'option <ref id="options-speech-parameters" name="-S"> de la ligne de commande pour la
    sélection à l'exécution.
  <tag><tt>--with-flite=</tt><em>directory</em><label id="build-flite"></tag>
    Spécifie l'emplacement d'installation de FestivalLite
    et compile le pilote pour cette synthèse vocale
    (voir <ref id="restrictions-flite" name="Restrictions dans la compilation"> L'un des
    mots suivants peut aussi être utilisé comme opérateur de cette
    option:
    <descrip>
      <tag>no</tag>
        Ne compile pas le pilote.
        Cela revient à spécifier <tt>--without-flite</tt>.
      <tag>yes</tag>
        Compile le pilote si le paquet existe dans <tt>/usr</tt>,
        <tt>/usr/local</tt>, <tt>/usr/local/FestivalLite</tt>,
        <tt>/usr/local/flite</tt>, <tt>/opt/FestivalLite</tt> ou
        <tt>/opt/flite</tt>. Cela revient à
        spécifier<tt>--with-flite</tt>.
    </descrip>

  <tag><tt>--with-flite-language=</tt><em>language</em><label id="build-flite-language"></tag>
    Spécifie la langue qu'utilisera le moteur de FestivalLite.
    La langue utilisée par défaut est <tt>l'anglais</tt>.
  <tag><tt>--with-flite-lexicon=</tt><em>lexicon</em><label id="build-flite-lexicon"></tag>
    Spécifie le dictionnaire que le moteur de FestivalLite
    utilisera. Le dictionnaire par défaut est <tt>cmulex</tt>.
  <tag><tt>--with-flite-voice=</tt><em>voice</em><label id="build-flite-voice"></tag>
    Spécifie la personne que le moteur de FestivalLite doit utiliser.
    La voix par défaut est <tt>cmu_us_kal16</tt>.
  <tag><tt>--with-mikropuhe=</tt><em>directory</em><label id="build-mikropuhe"></tag>
    Spécifie l'emplacement d'installation du paquet
    Mickropuhe et compile le pilote pour la synthèse
    vocale Mikropuhe (voir <ref id="restrictions-mikropuhe" name="Restrictions dans la compilation">). L'un
    des mots suivants peut aussi être utilisé comme opérateur de cette
    option:
    <descrip>
      <tag>no</tag>
        Ne compile pas le pilote.
        Cela revient à spécifier <tt>--without-mikropuhe</tt>.
      <tag>yes</tag>
        Compile le pilote si le paquet existe dans <tt>/usr</tt>, 
        <tt>/usr/local</tt>, <tt>/usr/local</tt>, <tt>/usr/local/Mikropuhe</tt>,
        <tt>/usr/local/mikropuhe</tt>, <tt>/opt/Mikropuhe</tt> 
        ou <tt>/opt/mikropuhe</tt>. Cela revient à spécifier 
        <tt>--with-mikropuhe</tt>.
    </descrip>
  <tag><tt>--with-speechd=</tt><em>repertoire</em><label id="build-theta"></tag>
    Spécifie l'endroit où est installé le paquet de la synthèse vocale speech-dispatcher
    (multiplexeur de synthèse vocale) et compile le pilote pour speech-dispatcher.
    L'un des mots suivants peut aussi être utilisé comme opérateur de cette 
    option:
    <descrip>
      <tag>no</tag>
        Ne compile pas le pilote.
        Cela revient à spécifier <tt>--without-speechd</tt>.
      <tag>yes</tag>
        Compile le pilote si le paquet existe dans <tt>/usr</tt>, <tt>/usr/local</tt>,
        <tt>/usr/local/speech-dispatcher</tt>, <tt>/usr/local/speechd</tt>,
        <tt>/opt/speech-dispatcher</tt>, ou <tt>/opt/speechd</tt>. Cela revient
        à spécifier <tt>--with-speechd</tt>.
    </descrip>    
  <tag><tt>--with-swift=</tt><em>repertoire</em><label id="build-theta"></tag>
    Spécifie l'endroit où est installé le paquet de la synthèse vocale, et
    compile le pilote pour la synthèse vocale Swift.
    L'un des mots suivants peut aussi être utilisé comme opérateur de cette 
    option:
    <descrip>
      <tag>no</tag>
        Ne compile pas le pilote.
        Cela revient à spécifier <tt>--without-swift</tt>.
      <tag>yes</tag>
        Compile le pilote si le paquet existe dans <tt>/usr</tt>, <tt>/usr/local</tt>,
        <tt>/usr/local/Swift</tt>, <tt>/usr/local/swift</tt>,
        <tt>/opt/Swift</tt>, ou <tt>/opt/swift</tt>. Cela revient
        à spécifier <tt>--with-swift</tt>.
    </descrip>    
  <tag><tt>--with-theta=</tt><em>repertoire</em><label id="build-theta"></tag>
    Spécifie l'emplacement d'installation du paquet Theta
    et compile le pilote pour la synthèse vocale Theta
    (voir <ref id="restrictions-theta" name="Restrictions dans la compilation">). L'un des mots
    suivants peut aussi être utilisé comme opérateur de cette option:
    <descrip>
      <tag>no</tag>
        Ne compile pas le pilote.
        Cela revient à spécifier <tt>--without-theta</tt>.
      <tag>yes</tag>
        Compile le pilote si le paquet existe dans <tt>/usr</tt>, <tt>/usr/local</tt>,
        <tt>/usr/local/Theta</tt>, <tt>/usr/local/theta</tt>,
        <tt>/opt/Theta</tt>, ou <tt>/opt/theta</tt>.
        Cela revient à spécifier <tt>--with-theta</tt>.
    </descrip>
  <tag><tt>--with-viavoice=</tt><em>repertoire</em><label id="build-viavoice"></tag>
    Spécifie l'emplacement d'installation du paquet Viavoice
    et compile le pilote pour la synthèse vocale
    Viavoice (voir <ref id="restrictions-viavoice" name="Restrictions dans la compilation">). L'un des
    mots suivants peut aussi être utilisé comme opérateur de cette
    option:
    <descrip>
      <tag>no</tag>
        Ne compile pas le pilote.
        Cela revient à spécifier <tt>--without-viavoice</tt>.
      <tag>yes</tag>
        Compile le pilote si le paquet existe dans <tt>/usr</tt>,
        <tt>/usr/local</tt>, <tt>/usr/local/ViaVoice</tt>, <tt>/usr/local/viavoice</tt>,
        <tt>/opt/ViaVoice</tt>, ou <tt>/opt/viavoice</tt>.
        Cela revient à spécifier <tt>--with-viavoice</tt>.
    </descrip>
  <tag><tt>--with-screen-driver=</tt><em>pilote</em><label id="build-screen-driver"></tag>
    Spécifie les pilotes pour l'écran qui seront liés à l'exécutable BRLTTY. 
    Ceux qui ne sont pas mentionnés dans cette option sont compilés en tant
    qu'objets dynamiques et peuvent être choisis lors de
    l'exécution. Chaque pilote doit être identifié soit par les deux lettres de
    son code d'identification (voir la section Ecrans supportés) soit par
    son nom  (complet ou abrégé). Vous devez séparer les identifiants des
    pilotes les uns des autres par une virgule. Si l'identifiant d'un pilote
    est précédé du signe moins (<tt>-</tt>), il est exclu de la compilation.
    Un des mots suivants peut être aussi utilisé comme
    opérateur pour l'option:

(<tt>-</tt>),
    <descrip>
      <tag>all</tag>
        Lie tous les pilotes à l'exécutable. Ne les compile pas en
        tant qu'objets dynamiques. Vous pouvez spécifier ce mot comme
        élément terminant une liste de pilotes. C'est la façon de
        spécifier un pilote par défaut quand tous les pilotes seront
        compilés.
      <tag>-all</tag>
        Ne compile que les pilotes qui ont été explicitement inclus
        par cette option.
      <tag>no</tag>
        Ne compile aucun pilote. Cela revient à spécifier
        <tt>--without-screen-driver</tt>.
      <tag>yes</tag>
        Compile tous les pilotes en tant qu'objets dynamiques. Ne les
        lie pas à l'exécutable. Cela revient à spécifier
        <tt>--with-braille-driver</tt>.
    </descrip>

    Le premier pilote non exclu devient celui par défaut. 
    Si cette option n'est pas spécifiée, une sélection adaptée au
    système d'exploitation est faite. Si un pilote spécifique au
    système d'exploitation en cours est fiable, il est utilisé. Sinon,
    <tt>sc</tt> est utilisé.
    
    Voir la ligne <ref id="configure-screen-driver" name="screen-driver"> du fichier de configuration
    et l'option <ref id="options-screen-driver" name="-x"> de la ligne de commande pour une sélection à l'exécution.
  <tag><tt>--with-screen-parameters=</tt><em>name</em><tt>=</tt><em>valeur</em><tt>,</tt>...<label id="build-screen-parameters"></tag>
    Spécifie les paramètres par défaut pour le pilote d'écran. Si le
    même paramètre est spécifié plus d'une fois, c'est sa valeur la
    plus à droite qui est retenue. Si le nom d'un paramètre est affecté à un
    pilote (voir section Pilotes d'écran supportés) alors ce paramètre ne
    s'applique qu'au pilote; sinon il s'applique à tous les pilotes.
    Pour une description des paramètres
    acceptés par un pilote spécifique, reportez-vous à la
    documentation de celui-ci. Voir la ligne <ref id="configure-screen-parameters" name="screen-parameters"> du
    fichier de configuration et l'option <ref id="options-screen-parameters" name="-X"> en ligne de commande
    pour la sélection à l'exécution.

  <tag><tt/--with-usb-paquet=/<em/paquet/<tt/,/...<label id="build-usb-paquet"></tag>
    Spécifie le paquet qui sera utilisé pour l'E/S USB.
    Vous devez spéarer les noms de paquets les uns des
    autres par une virgule, ils sont traités de la gauche vers la droite.
    Le premier installé sur le système est sélectionné.
    Les paquets suivants sont supportés:
    <enum>
      <item>libusb
      <item>libusb-1.0
    </enum>
    Un des mots suivants peut être aussi utilisé comme opérande pour cette
    option:
    <descrip>
      <tag/no/
        Ne supporte pas l'E/S USB.
        Cela revient à spécifier <tt/--without-usb-paquet/.
      <tag/yes/
        Utiliser le support natif pour l'E/S USB.
        Si un support natif n'est pas disponible pour la
        plateforme actuelle, utiliser alors le premier paquet supporté
        disponible (comme pour l'ordre spécifié ci-dessus).
        Cela revient à spécifier <tt/--with-usb-paquet/.
    </descrip>
  <tag><tt/--with-bluetooth-paquet=/<em/paquet/<tt/,/...<label id="build-bluetooth-paquet"></tag>
    Spécifie le paquet qui sera utilisé pour l'E/S Bluetooth.
    Vous devez spéarer les noms de paquets les uns des
    autres par une virgule, ils sont traités de la gauche vers la droite.
    Le premier installé sur le système est sélectionné.
    Les paquets suivants sont supportés:
    <enum>
      <item>(aucun paquet n'est actuellement supporté)
    </enum>
    Un des mots suivants peut être aussi utilisé comme opérande pour cette
    option:
    <descrip>
      <tag/no/
        Ne supporte pas l'E/S Bluetooth.
        Cela revient à spécifier <tt/--without-bluetooth-paquet/.
      <tag/yes/
        Utiliser le support natif pour l'E/S Bluetooth.
        Si un support natif n'est pas disponible pour la
        plateforme actuelle, utiliser alors le premier paquet supporté
        disponible (comme pour l'ordre spécifié ci-dessus).
        Cela revient à spécifier <tt/--with-bluetooth-paquet/.
    </descrip>

</descrip>

<sect3>Spécification du répertoire<label id="hierarchy"><p>
<descrip>
  <tag><tt>--with-execute-root=</tt><em>repertoire</em><label id="build-execute-root"></tag>
    Spécifie le répertoire dans lequel la <ref id="hierarchy"
    name="hiérarchie des fichiers installés"> aura sa racine lors de
    l'exécution. Vous devriez fournir un chemin absolu. Si cette
    option n'est pas spécifiée, le répertoire racine du système est
    utilisé. Utilisez cette option si vous avez besoin d'installer les
    exécutables de BRLTTY dans un emplacement non standard. Par
    exemple, vous devez utiliser cette option si vous voulez avoir
    plusieurs versions de BRLTTY installées en même temps (voir la
    section <ref id="multiple" name="Installiation de plusieurs
    versions"> pour un exemple de cette opération).
  <tag><tt>--with-install-root=</tt><em>repertoire</em><label id="build-install-root"></tag>
    Spécifie le répertoire où la <ref id="hierarchy" name="hiérarchie
    des fichiers installés"> sera installée. Vous devriez
    fournir un chemin absolu. Si cette option n'est pas spécifiée, la racine
    d'exécution du paquet (voir l'option de compilation <ref
    id="build-execute-root" name="--with-execute-root">) est
    utilisée. Ce répertoire n'est utilisé que par <ref id="make-install"
    name="make-install"> et <ref id="make-uninstall" name="make-uninstall">.
    Utilisez cette option si vous avez besoin d'installer
    BRLTTY dans un répertoire différent de celui où il sera exécuté en
    définitive. Par exemple, vous avez besoin d'utiliser cette
    caractéristique si vous compilez BRLTTY sur un système pour
    l'utiliser sur un autre.
  <tag><tt>--prefix=</tt><em>repertoire</em><label id="build-portable-root"></tag>
    Indique le répertoire dans lequel la <ref id="hierarchy" name="hiérarchie des fichiers
    installés"> constitue le répertoire par défaut, indépendant de
    l'architecture, et qui sera utilisé comme répertoire
    racine. Ces sous-répertoires comprennent les dossiers:
    <itemize>
      <item>le <ref id="build-data-directory" name="répertoire writable">
      <item>le <ref id="build-data-directory" name="répertoire data">
      <item>le <ref id="build-configuration-directory" name="répertoire configuration">
      <item>le <ref id="build-manpage-directory" name="répertoire manpage">
      <item>le <ref id="build-include-directory" name="répertoire include">
    </itemize>
    Vous devriez fournir un chemin absolu. Si vous ne spécifiez pas
    cette option, c'est le répertoire racine du système qui est
    utilisé. Ce répertoire est lié à celui précisé par l'option de
    compilation <ref id="build-execute-root" name="--with-execute-root">.
  <tag><tt>--with-writable-directory=</tt><em>répertoire</em><label id="build-architecture-root"></tag>
    Spécifie le répertoire dans lequel la <ref id="hierarchy" name="hiérarchie des fichiers installés">
    pourra être écrite. Vous devriez fournir un chemin absolu. Un des mots
    suivants peut être utilisé comme opérateur pour cette option.

(<tt>-</tt>),
    <descrip>
      <tag>no</tag>
        Ne définit pas de répertoire inscriptible (writable). Cela revient à
        spécifier
        <tt>--without-writable-directory</tt>.
      <tag>yes</tag>
        Utilise l'endroit par défaut. Cela revient à spécifier
        <tt>--with-writable-directory</tt>.
    </descrip>
    Si vous ne spécifiez pas cette option, le sous-répertoire autorisé en rw
    (lecture/écriture) dans le dossier spécifié par l'option --with-library-directory
    est supposé. Le répertoire est créé s'il n'existe pas.
    
  <tag><tt>--exec-prefix=</tt><em>répertoire</em><label id="build-architecture-root"></tag>
    Spécifie le répertoire de la <ref id="hierarchy" name="hiérarchie des fichiers installés">
    où les répertoires par défaut pour les
    fichiers dépendant de l'architecture doivent être placés.
    Ces répertoires incluent:
    <itemize>
      <item>le <ref id="build-program-directory" name="répertoire programme">
      <item>le <ref id="build-library-directory" name="répertoire des bibliothèques compilées">
      <item>le <ref id="build-api-directory" name="répertoire d'API compilé">
    </itemize>
    Vous devriez fournir un chemin absolu. Si vous ne spécifiez pas
    cette option, c'est le répertoire spécifié par l'option de
    compilation <ref id="build-portable-root" name="--prefix"> qui est utilisé.
    Ce répertoire est lié à celui
    spécifié par l'option de compilation <ref id="build-execute-root" name="--with-execute-root">.
  <tag><tt>--libdir=</tt><em>repertoire</em><label id="build-api-directory"></tag>
    Spécifie le répertoire situé dans la <ref id="hierarchy" name="hiérarchie des fichiers installés">
    où les modules statiques et les objets chargeables
    dynamiquement pour l'Interface Programmatique de l'Application sont à copier. Le chemin absolu doit être
    indiqué. Si cette option est absente le répertoire indiqué dans
    l'option <tt>--libdir</tt> (qui, par défaut, est le répertoire racine <tt>/lib</tt>
    du répertoire spécifié par l'option de construction
    <ref id="build-architecture-root" name="--exec-prefix">) est utilisé. Le répertoire est créé s'il n'existe
    pas.
  <tag><tt>--sysconfdir=</tt><em>directory</em><label id="build-configuration-directory"></tag>
    Spécifie le répertoire situé dans la <ref id="hierarchy" name="hiérarchie des fichiers installés">
    où les fichiers de configuration sont à installer. Vous devez
    fournir un chemin absolu. Si vous ne spécifiez pas cette option,
    c'est le répertoire spécifié par l'option de configuration standard <tt>--sysconfdir</tt>
    (qui, par défaut, est le répertoire racine de <tt>/etc</tt> spécifié
    par l'option de compilation  <ref id="build-portable-root"
    name="--prefix">) qui est utilisé.
    Le répertoire est créé s'il n'existe pas.
  <tag><tt>--with-program-directory=</tt><em>directory</em><label id="build-program-directory"></tag>
    Spécifie le répertoire situé dans la <ref id="hierarchy"
    name="hiérarchie des fichiers installés"> où les exécutables
    (binaires, exécutables), doivent être installés. Vous devez
    fournir un chemin absolu. Si cette option n'est pas utilisée,
    c'est le répertoire spécifié par l'option de configuration
    standard <tt>--bindir</tt> (qui, par défaut, est le répertoire-racine
    spécifié par l'option de compilation <ref
    id="build-architecture-root" name="--exec-prefix">) qui est utilisé.
    Le répertoire est créé s'il n'existe pas.
  <tag><tt>--with-library-directory=</tt><em>directory</em><label id="build-library-directory"></tag>
    Spécifie le répertoire situé dans la <ref id="hierarchy"
    name="hiérarchie des fichiers installés"> où les pilotes et
    d'autres fichiers indépendants de l'architecture doivent être installés. Vous devez
    fournir un chemin absolu. Si cette option n'est pas spécifiée,
    c'est le sous-répertoire du répertoire <tt>brltty</tt>
    spécifié par l'option de configuration standard <tt>--libdir</tt>
    (qui par défaut est le répertoire racine spécifié par l'option de
    compilation <ref id="build-architecture-root" name="--exec-prefix">) qui est utilisé.
    Le répertoire est créé s'il n'existe pas.
  <tag><tt>--with-data-directory=</tt><em>directory</em><label id="build-data-directory"></tag>
    Spécifie le répertoire situé dans la <ref id="hierarchy"
    name="hiérarchie des fichiers installés"> où les tables, les pages
    d'aide et d'autres fichiers indépendants de l'architecture doivent être
    installés. Vous devez fournir un chemin absolu. Si cette option
    n'est pas spécifiée, c'est le sous-répertoire du
    répertoire <tt>brltty</tt> spécifié par l'option de configuration
    standard <tt>--sysconfdir</tt> (qui par défaut est le répertoire
    racine <tt>/etc</tt> spécifié par
    l'option de compilation <ref id="build-portable-root"
    name="--prefix">) qui est utilisé.  Le répertoire est créé
    s'il n'existe pas.
  <tag><tt>--with-manpage-directory=</tt><em>directory</em><label id="build-manpage-directory"></tag>
    Spécifie le répertoire situé dans la <ref id="hierarchy"
    name="hiérarchie des fichiers installés"> où les tables et les
    pages de manuel doivent être installées. Vous devez fournir un
    chemin absolu. Si cette option n'est pas spécifiée, c'est le
    sous-répertoire du répertoire <tt>brltty</tt> spécifié
    par l'option de configuration standard <tt>--mandir</tt> (qui par
    défaut est le répertoire racine <tt>/man</tt> spécifié par l'option
    de compilation <ref id="build-portable-root" name="--prefix">) qui
    est utilisé. Le répertoire est créé s'il n'existe pas.
  <tag><tt>--with-include-directory=</tt><em>directory</em><label id="build-include-directory"></tag>
    Spécifie le répertoire situé dans la <ref id="hierarchy"
    name="hiérarchie des fichiers installés"> où les fichiers d'en-tête
    C pour l'Interface Programmatique de l'Application doivent être
    installés. Vous devez fournir un chemin absolu. Si cette option
    n'est pas spécifiée, c'est le sous-répertoire du répertoire <tt>brltty</tt> spécifié par
    l'option de configuration standard <tt>--includedir</tt> (qui par
    défaut est le répertoire racine <tt>/include</tt> spécifié par l'option
    de compilation <ref id="build-portable-root" name="--prefix"> qui
    est utilisé. Le répertoire est créé s'il n'existe pas.
</descrip>

<sect3>Caractéristiques de la compilation<label id="build-features"><p>
Ces options sont surtout utiles quand vous compilez BRLTTY pour une
disquette de démarrage. Elles visent à réduire la taille des programmes en supprimant
les fonctions inutiles.
<descrip>
  <tag><tt>--enable-standalone-programs</tt><label id="build-standalone-programs"></tag>
    Crée des programmes liés de façon statique plutôt que de façon
    dynamique. Cette option supprime toutes les dépendances sur les
    objets partagés à l'exécution. Seuls les pilotes par défaut (voir
    les options de compilation <ref id="build-braille-driver" name="--with-braille-driver">,
    <ref id="build-speech-driver" name="--with-speech-driver"> et
    <ref id="build-screen-driver" name="--with-screen-driver">) sont compilés.
  <tag><tt/--disable-stripping/<label id="build-stripping"></tag>
    Ne supprime pas les symboles des tables des exécutables et des objets
    partagés lors de leur installation.
    
  <tag><tt>--enable-relocatable-install</tt><label id="build-table-selection"></tag>
    Si cette fonctionnalité est activée, tous les chemins internes sont
    recalculés afin d'englober le répertoire du programme. Si elle n'est pas
    utilisée, tous les chemins internes sont absolus. Cette fonctionnalité
    vise à ce que toute la
    <ref id="hierarchy" name="hiérarchie des fichiers installés"> soit
    copiée ou déplacée proprement d'un endroit à l'autre, tout particulièrement
    pour un usage sur des plateformes Windows.
  <tag><tt/--disable-strippingl/<label id="build-strippingl"></tag>
    Ne supprime pas les tables de symboles des exécutables et des objets
    partagés lors de leur installation.
  <tag><tt>--disable-learn-mode</tt><label id="build-learn-mode"></tag>
    Réduit la taille du programme en excluant le mode apprentissage
    des commandes (voir la section <ref id="learn" name="Mode apprentissage
    des commandes">).
  <tag><tt>--disable-contracted-braille</tt><label id="build-contracted-braille"></tag>
    Réduit la taille du programme en excluant le support pour le
    braille abrégé (voir la section <ref id=table-contraction
    name="Braille abrégé">).
  <tag><tt>--disable-speech-support</tt><label id="build-speech-support"></tag>
    Réduit la taille du programme en excluant le support des synthëses vocales.
  <tag><tt>--disable-iconv</tt><label id="build-table-selection"></tag>
    Réduit la taille du programme en excluant le support pour la conversion
    des codages.
  <tag><tt/--disable-icu/<label id="build-icu"></tag>
    Réduit la taille du programme en excluant le support pour 
    l'internationalisation basée sur l'Unicode.
  <tag><tt/--disable-x/<label id="build-x"></tag>
    Réduit la taille du programme en excluant le support pour X11.
  <tag><tt>--disable-beeper-support</tt><label id="build-beeper-support"></tag>
    Réduit la taille du programme en excluant le support pour le
    générateur des "none" en console.
  <tag><tt>--disable-pcm-support</tt><label id="build-pcm-support"></tag>
    Réduit la taille du programme en excluant le support pour
    l'interface Digital Audio sur la carte son.
  <tag><tt>--enable-pcm-support=</tt><em>interface</em></tag>
    Si une plateforme propose plus d'une interface Digital Audio,
    celle qui sera utilisée peut être spécifiée.
    <table loc="h">
      <tabular ca="lll">
        Plateforme|Interface|Description@<hline>
        Linux
          |oss|Open Sound System@
          |alsa|Advanced Linux Sound Architecture@
      </tabular>
    </table>
  <tag><tt>--disable-midi-support</tt><label id="build-midi-support"></tag>
    Réduit la taille du programme en excluant le support pour
    l'interface numérique d'instruments de musique sur la carte son.
  <tag><tt>--enable-midi-support=</tt><em>interface</em></tag>
    Si une plateforme propose plus d'une interface numérique d'instrument de 
    musique, vous pouvez spécifier celle qui sera utilisée.
    <table loc="h">
      <tabular ca="lll">
        Platte-forme|Interface|Description@<hline>
        Linux
          |oss|Open Sound System@
          |alsa|Advanced Linux Sound Architecture@
      </tabular>
    </table>
  <tag><tt>--disable-fm-support</tt><label id="build-fm-support"></tag>
    Réduit la taille du programme en excluant le support pour le
    synthétiseur FM sur une carte son AdLib, OPL3, Sound Blaster, ou
    équivalent.
  <tag><tt>--disable-pm-configfile</tt><label id="build-pm-configfile"></tag>
    Inclut une interface avec l'application <tt>gpm</tt> de telle sorte que,
        sur les systèmes qui le supportent, BRLTTY interagisse avec le
        pilote du pointeur (souris) (voir la section <ref id="gpm"
    name="Support du pointeur (souris) via GPM">).
  <tag><tt>--disable-gpm</tt><label id="build-api"></tag>
    Réduit la taille du programme en excluant l'interface avec l'application gpm
    qui permet à BRLTTY d'interagir avec le périphérique du pointeur (la souris)
    (voir Support du pointeur (souris)  par GPM).
  <tag><tt>--disable-api</tt><label id="build-api"></tag>
    Réduit la taille du programme en excluant l'interface de programmation de l'application.
  <tag><tt>--with-api-parameters=</tt><em>name</em><tt>=</tt><em>valeur</em><tt>,</tt>...<label id="build-api-parameters"></tag>
    Spécifie les paramètres par défaut pour l'interface de programmation
    de l'application. Si le même paramètre est spécifié plus d'une
    fois, sa valeur la plus à droite est utilisée. Pour une
    description des paramètres acceptés par l'interface, voir le
    manuel de référence de <bf>BrlAPI</bf>. Voir la ligne
    <ref id="configure-api-parameters" name="api-parameters"> du
    fichier de configuration et l'option <ref
    id="options-api-parameters" name="-A">
    en ligne de commande pour la sélection à l'exécution.
  <tag><tt>--disable-caml-bindings=</tt><em>nom</em><tt>=</tt><em>valeur</em><tt>,</tt>...<label id="build-api-parameters"></tag>
    Ne compile pas les bindings Caml (interfaces de programmation) pour l'interface de programmation de l'application.
  <tag><tt>--disable-java-bindings=</tt><em>nom</em><tt>=</tt><em>valeur</em><tt>,</tt>...<label id="build-api-parameters"></tag>
    Ne compile pas les bindings Java (interfaces de programmation)  pour l'interface de programmation de l'application.
  <tag><tt>--disable-lisp-bindings=</tt><em>nom</em><tt>=</tt><em>valeur</em><tt>,</tt>...<label id="build-api-parameters"></tag>
    Ne compile pas les bindings Lisp (interfaces de programmation) pour l'interface de programmation de l'application.
  <tag><tt>--disable-python-bindings=</tt><em>nom</em><tt>=</tt><em>valeur</em><tt>,</tt>...<label id="build-api-parameters"></tag>
    Ne compile pas les bindings Python (interfaces de programmation) pour l'interface de programmation de l'application.
  <tag><tt>--disable-tcl-bindings=</tt><em>nom</em><tt>=</tt><em>valeur</em><tt>,</tt>...<label id="build-api-parameters"></tag>
    Ne compile pas les bindings Tcl (interfaces de programmation) pour l'interface de programmation de l'application.
  <tag><tt>--with-tcl-config=</tt><em>chemin</em>
    Spécifie l'endroit où se trouve le script de configuration Tcl 
    (tclConfig.sh). Vous pouvez fournir le chemin, soit vers le script lui-même,
    soit vers le répertoire où il se trouve. Un des mots suivants peut être 
    aussi utilisé comme opérateur pour l'option:

(<tt>-</tt>),
    <descrip>
      <tag>no</tag>
        Utilise d'autres moyens pour savoir si Tcl est disponible et, s'il
        l'est, où il a été installé. Cela revient à spécifier
        <tt>--without-tcl-config.</tt>.
      <tag>yes</tag>
        Cherche le script dans quelques répertoires couramment utilisés. 
        Cela revient à spécifier
        <tt>--with-tcl-config</tt>.
    </descrip>
    
</descrip>

<sect3>Options diverses<label id="build-miscellaneous"><p>
<descrip>
  <tag><tt>--with-init-path=</tt><em>path</em><label id="build-init-path"></tag>
    Spécifie le chemin du programme réel de démarrage pour le
    système. Vous devriez fournir le chemin absolu. Si vous ne
    spécifiez pas cette option:
    <enum>
      <item>
        Vous devriez déplacer le programme <tt>init</tt> dans un nouvel
        emplacement.
      <item>
        Vous devriez déplacer <tt>brltty</tt> dans l'emplacement original
        du programme.
      <item>
        Finalement, quand le système exécute <tt/init/ au démarrage,
        <tt>brltty</tt> est exécuté. Il se met automatiquement en
        arrière-plan
        et exécute le <tt>init</tt> réel au premier plan. C'est
        l'une des manières quelque peu tordue d'avoir droit au braille dès le
        début. C'est surtout utile pour certains disques
        d'installation/sauvegarde.
    </enum>
    Si vous ne spécifiez pas cette option, cette possibilité n'est pas
    activée. Elle vise tout particulièrement la compilation d'une image pour
    un installeur en braille.
  <tag><tt>--with-stderr-path==</tt><em>chemin</em><label id="build-init-path"></tag>
    Spécifie le chemin du fichier ou du périphérique où la sortie standard
    des erreurs sera écrite. Vous devriez fournir un chemin absolu. Si vous
    ne spécifiez pas cette option, cette possibilité n'est pas activée.
    Cette option vise tout particulièrement la compilation d'une image pour
un installeur en braille.
</descrip>

<sect2>Préparer les cibles de fichier<label id="make"><p>
Une fois que BRLTTY a été configuré, les étapes suivantes consistent
en la compilation et l'installation de ce dernier. Elles sont
effectuées en entrant la commande make du système dans le fichier make
principal de BRLTTY (<tt>Makefile</tt> dans le répertoire principal). Le
fichier make de BRLTTY supporte la plupart des cibles de maintenance
d'application courants. Ils incluent:
<descrip>
  <tag>make</tag>
    Un raccourci pour tout préparer.
  <tag>make all<label id="make-all"></tag>
    Compile et fait l'édition de liens pour l'exécutable BRLTTY, ses pilotes et leurs pages
    de manuel, ses programmes de texte, et quelques autres petits
    outils.
  <tag>make install<label id="make-install"></tag>
    Complète la compilation et la phase d'édition de liens (voir <ref id="make-all" name="make all">), et
    installe alors l'exécutable BRLTTY, ses fichiers de données
    (data), pilotes et pages d'aide, aux emplacements corrects et avec
    les bonnes permissions.
  <tag>make uninstall<label id="make-uninstall"></tag>
    Enlève du système l'exécutable BRLTTY, ses fichiers de données,
    pilotes et pages de manuel.
  <tag>make clean<label id="make-clean"></tag>
    Garantit que la compilation à venir et l'édition de liens (voir see <ref
    id="make-all" name="make all">)
    se feront à vide en enlevant les résultats de la
    compilation précédente, en liant et en testant depuis la structure du
    répertoire source. Cela comprend la suppression des fichiers
    objets, des exécutables, des objets dynamiques, des listes de
    pilote, des pages de manuel, des fichiers d'en-tête temporaires,
    et des fichiers liés.
  <tag>make distclean<label id="make-distclean"></tag>
    Au-delà de la suppression des résultats de la compilation précédente et de
    l'edition de liens (voir <ref id="make-clean" name="make clean">):
    <itemize>
      <item>

        Supprime les résultats de la configuration de BRLTTY (voir
        <ref id="build" name="Options de compilation">).  Cela inclut la suppression de
        <tt>config.mk</tt>, <tt>config.h</tt>,
        <tt>config.cache</tt>, <tt>config.status</tt>, et <tt>config.log</tt>.
      <item>
        Supprime les autres fichiers de la structure du répertoire
        source, qui prennent beaucoup de place mais qui ne leur
        appartient pas. Cela inclut la suppression de fichiers éditeur de sauvegarde (backup), résultats de test, les reliquats du patch, et copies de fichiers source originaux.
    </itemize>
</descrip>

<sect1>Tester BRLTTY<p>
Après la compilation, l'édition de liens, et l'installation de BRLTTY,
c'est peut-être une bonne idée de faire un petit test avant de
l'activer en permanence. Pour cela, appelez-le avec:

<tscreen>brltty -b<em>pilote</em> -d<em>périphérique</em></tscreen>
Pour <em>pilote</em>, spécifiez les deux lettres du <ref id="drivers"
name="code d'identification de pilote"> correspondant à votre
afficheur braille. Pour <em>périphérique</em>, spécifiez le chemin complet
du périphérique auquel votre afficheur braille est connecté.

Si vous ne voulez pas identifier explicitement le pilote et le
périphérique à chaque fois que vous démarrez BRLTTY, vous pouvez
procéder de deux façons. Vous pouvez établir des paramètres système
par défaut via les lignes <ref id="configure-braille-driver" name="braille-driver"> et <ref id="configure-braille-device" name="braille-device"> du
fichier de configuration, et/ou compiler tout ce dont vous avez besoin
dans BRLTTY via les options de compilation <ref id="build-braille-driver" name="--with-braille-driver">
et <ref id="build-braille-device" name="--with-braille-device">.

Si tout va bien, le message d'identification de BRLTTY devrait
apparaître sur l'afficheur braille pendant quelques secondes (voir
l'option <ref id="options-message-timeout" name="-M"> de la ligne de commande). Après qu'il ait disparu, (ce
que vous pouvez accélérer en appuyant sur n'importe quelle touche de
l'afficheur), la zone de l'écran où le curseur se situe devrait
apparaître. Cela signifie que vous devriez vous attendre à voir
s'afficher les commande du shell. Alors, comme vous avez entré votre
commande précédente, chaque caractère devrait apparaître sur
l'afficheur dès qu'il est tapé sur le clavier.

Si les choses se passent ainsi, arrêtez l'exécution de BRLTTY, et
réjouissez-vous. Sinon, il peut être nécessaire de tester chaque pilote
séparément de façon à isoler la source du problème. Vous pouvez tester
le pilote de l'écran par <ref id="utility-scrtest" name="scrtest">, et celui de l'afficheur braille
par <ref id="utility-brltest" name="brltest">.

Si vous rencontrez un problème qui nécessite de farfouiller,
vous voudrez peut-être exécuter les options suivantes de la ligne de commande de
<tt>brltty</tt>:
<itemize>
  <item>
    ...<ref id="options-log-level" name="-ldebug">
    pour mettre dans un journal beaucoup de messages de diagnostique.
  <item>
    <ref id="options-no-daemon" name="-n">
    pour mettre BRLTTY au premier plan.
  <item>
    <ref id="options-standard-error" name="-e">
    pour diriger les messages de diagnostique vers l'erreur standard et
    non dans le journal système.
</itemize>

<sect1>Démarrer BRLTTY<p>

Quand BRLTTY est correctement installé, on l'appelle par la simple
commande <tt>brltty</tt>. Vous pouvez créer un fichier de configuration
(voir la section <ref id="configure" name="le fichier de configuration"> pour plus de détails)
afin de d'établir des paramètres système par défaut pour des choses
telles que l'emplacement du fichier de préférences, le pilote
d'afficheur braille à utiliser, le périphérique auquel l'afficheur
braille est connecté, et la table de texte à utiliser.
Beaucoup d'options (voir la section <ref id="options" name="Options en ligne de commande">
pour plus de détails) permettent de spécifier lors de l'exécution des
choses telles que le fichier de configuration, les paramètres par
défaut fixés dans le fichier de configuration, et quelques
caractéristiques qui ont des paramètres par défaut raisonnables mais
avec lesquelles seuls ceux qui pensent savoir ce qu'ils font peuvent
souhaiter modifier. L'option <ref id="options-help" name="-h"> affiche un résumé de toutes les
options. L'option <ref id="options-version" name="-V"> affiche la version courante du programme,
de l'API et des pilotes sélectionnés. L'option ``-v'' affiche les valeurs
des options après que toutes les sources aient été examinées.

C'est probablement mieux d'avoir BRLTTY démarré automatiquement par le
système, dès la séquence d'amorçage, de façon à ce
que l'afficheur braille soit déjà prêt à fonctionner quand l'invite du
logging apparaît. La plupart (probablement toutes) des distributions
fournissent un script dans lequel les applications fournies par
l'utilisateur peuvent être démarrées en sécurité, presqu'à la fin de
la séquence de boot. Le nom de ce script dépend de votre
distribution. Voici celles que nous connaissons:
<descrip>
  <tag>Red Hat</tag>
    <tt>/etc/rc.d/rc.local</tt>
</descrip>

C'est une bonne idée que de démarrer BRLTTY depuis ce script (surtout
pour les nouveaux utilisateurs). Ajustez simplement des lignes du
type:
<tscreen><verb>
if [ -x /bin/brltty -a -f /etc/brltty.conf ]
then
   /bin/brltty
fi
</verb></tscreen>
Normalement, cela peut s'abréger en une forme un peu moins
lisible du type:
<tscreen><verb> 
[ -x /bin/brltty -a -f /etc/brltty.conf ] && /bin/brltty
</verb></tscreen>
N'ajoutez pas ces lignes avant la première ligne (qui ressemble
généralement à <tt>&num;!/bin/sh</tt>).

Si l'afficheur braille doit être utilisé par un administrateur système, il
devrait probablement être démarré le plus tôt possible, pendant la
séquence de boot (comme par exemple avant que les systèmes de fichier
ne soient vérifiés) afin que l'afficheur soit utilisable si quelque
chose ne va pas dans ces tests et que le système bascule en mode
mono-utilisateur. De nouveau, là où il est l'idéal de faire cela
dépend de la distribution. Voici les emplacements que nous connaissons:
<descrip>
  <tag>Debian</tag>
    <tt>/etc/init.d/boot</tt> (pour les vieilles versions)
    <newline>
    <tt>/etc/init.d/</tt> (pour les versions récentes)
    <newline>
    Un paquet <tt>brltty</tt> est fourni
    (voir [<htmlurl url="http://paquets.debian.org/brltty" name="http://paquets.debian.org/brltty">])
    en tant que version <tt>3.0</tt> (<tt>Woody</tt>).
    Comme ce paquet prend soin du démarrage de BRLTTY, il n'y a pas
    besoin pour l'utilisateur de fournir quoique ce soit, s'il est
    installé. Si vous avez besoin que le démon se lance avec des options en ligne
    de commande, vous pouvez modifier le contenu entre guillemets du fichier
    <tt>/etc/default/brltty</>. Si vous avez besoin que le démon se lance avec 
    des options en ligne de commande, vous pouvez modifier le contenu entre 
    guillemets de la ligne <tt/ARGUMENTS/ du fichier <tt>/etc/default/brltty</>.
  <tag>RedHat</tag>
    <tt>/etc/rc.d/rc.sysinit</tt>
    <newline>
    Sachez que les versions récentes, afin de supporter une procédure
    d'initialisation du système plus orientée vers les utilisateurs,
    font rappeler ce script par lui-même de telle sorte qu'il soit
    sous le contrôle de <tt>initlog</tt>. Recherchez des lignes comme celles-ci:
    <tscreen><verb>
    # Rerun ourselves through initlog
    if [ -z "$IN_INITLOG" ]; then
      [ -f /sbin/initlog ] && exec /sbin/initlog $INITLOG_ARGS -r /etc/rc.sysinit
    fi
    </verb></tscreen>
    Démarrer BRLTTY avant ce rappel donne deux processus BRLTTY en
    même temps, et cela vous causera des foules de problèmes. Si votre
    version de ce script a cette caractéristique, assurez-vous de
    démarrer BRLTTY après les lignes qui le mettent en action.
  <tag>Slackware</tag>
    <tt>/etc/rc.d/rc.S</tt>
  <tag>SuSE</tag>
    <tt>/sbin/init.d/boot</tt>
</descrip>

Une autre solution est de démarrer BRLTTY depuis /etc/inittab. Si vous
choisissez cette solution, vous avez deux possibilités.
<itemize>
  <item>
    Si vous voulez qu'il démarre vraiment très tôt, mais que vous
    n'avez pas besoin qu'il soit redémarré automatiquement s'il
    échoue, ajoutez une ligne comme la suivante avant la première
    ligne <tt>:sysinit:</tt> qui est déjà dans le fichier.
  <item>
    Une autre solution est de démarrer BRLTTY depuis /etc/inittab. Si
    vous choisissez cette solution, vous avez deux possibilités. Si
    vous voulez qu'il démarre vraiment très tôt, mais que vous n'avez
    pas besoin qu'il soit redémarré automatiquement en cas d'échec,
    ajoutez une ligne comme la suivante avant la première ligne
    :sysinit: qui est déjà dans le fichier.
    <tscreen>brl:12345:respawn:/bin/brltty -n</tscreen>

    L'option <ref id="options-no-daemon" name="-n"> (--nodaemon) quand BRLTTY est exécuté avec la
    facilité respawn de l'inittab. Si vous oubliez de la
    spécifier, vous allez vous retrouver avec des centaines de
    processus BRLTTY, tous exécutés en même temps.
</itemize>
Vérifiez que l'identificateur (<tt/brl/ dans ces exemples) n'est pas déjà
utilisé par une autre entrée, et, si c'est le cas, choisissez-en un
autre.

Remarquez qu'une commande telle que <tt>kill -TERM</tt> suffit pour arrêter
BRLTTY dans ses opérations. Si, par exemple, il meurt lors de
l'entrée en mode mono-utilisateur, il se pourrait bien que cela vienne
d'un problème de cette nature.

Certains systèmes rencontrent des problèmes si une application tente
d'utiliser le sous-système son du noyau avant qu'il ait été
initialisé. Si votre système en fait partie, vous aurez peut-être
besoin de désactiver le démarrage automatique du pilote de la synthèse
vocale avec l'option <ref id="options-no-speech" name="-N">.

Certains systèmes, dans une étape de leur séquence de boot, testent
(probe) les ports série (normalement afin de détecter automatiquement
la souris et déduire son type). Si votre afficheur braille utilise un
port série, ce genre de détection peut suffir à le gêner. Si cela vous
arrive, essayez de redémarrer le pilote braille (voir la commande
<ref id="command-RESTARTBRL" name="RESTARTBRL">). Ou mieux, désactiver le test du port série. Voici ce
que nous savons sur la manière de réaliser cela:
<descrip>
  <tag>Red Hat</tag>
    Le test se fait par un service appelé <tt>kudzu</tt>. Utilisez la commande
    <tscreen>chkconfig --list kudzu</tscreen> pour voir s'il a été activé.
    Utilisez la commande <tscreen>chkconfig kudzu off</tscreen> pour le désactiver.
    Les dernières versions permettent de laisser <tt>kudzu</tt> s'exécuter sans
    tester les ports série.
    Pour cela, éditez le fichier <tt>/etc/sysconfig/kudzu</tt>,, et réglez <tt>SAFE</tt> à <tt>yes</tt>.
</descrip>

Si vous voulez démarrer BRLTTY avant que les systèmes de fichiers ne
soient montés, assurez-vous que tous leurs composants sont installés
dans le fichier racine du système. Voir les options de compilation
<ref id="build-execute-root" name="--with-execute-root">,
<ref id="build-program-directory" name="--bindir">,
<ref id="build-data-directory" name="--with-data-directory">,
et <ref id="build-library-directory" name="--libdir"> ref id="build-execute-root" name="--with-writable-directory"> et ref id="build-execute-root" name="--with-data-directory'' build">.

<sect1>Considérations sur la sécurité<p>
L'exécution de BRLTTY nécessite les privilèges root parce que le
programme a besoin, lorsqu'il s'exécute, des droits d'accès de lecture
et d'écriture pour le port auquel l'afficheur braille est connecté,
les droits d'accès en lecture à /dev/vcsa ou équivalent (pour avoir
les dimensions de l'écran et la position du curseur, et pour revoir le
contenu et les choses mises en valeur sur l'écran courant), ainsi que
les accès en lecture et écriture à la console système (pour l'entrée
des flèches de direction pendant le déplacement du curseur) pour
l'insertion de caractères lors du Coller, pour la simulation de
touches spéciales en utilisant celles de l'afficheur braille, pour la
recherche de traduction des caractères en sortie et les tables faisant
la correspondance des polices de l'écran, et pour l'activation
du beeper interne). Vous pouvez, bien entendu, autoriser les
utilisateurs ordinaires à accéder aux périphériques nécessaires, en
changeant les permissions du fichier associé au
périphérique. Toutefois, le simple accès à la console ne suffit pas
car l'activation du beeper interne et des fonctions de
simulation du clavier requiert les privilèges root. Ainsi, si vous
voulez arrêter le déplacement du curseur, utiliser Copier/Coller les
beep et tout cela, vous pouvez exécuter BRLTTY sans les privilèges
root.

<sect1>Restrictions applicables à la compilation et à l'exécution<p>
<descrip>
  <tag>les beeps d'Alerte</tag><label id="restriction-tunes">
    Certaines plateformes ne supportent pas tous les périphériques
    sonores. Voir <ref id="preference-tune-device" name="Périphérique pour le son"> pour plus de détails.
  <tag>Pilote pour la synthèse FestivalLite</tag><label id="restrictions-flite">
    Le pilote pour le moteur FestivalLite n'est compilé
    que si ce paquet a été installé.

    Ce pilote et celui pour le moteur Theta (voir
    l'option de compilation ``--with-theta'') ne peuvent être liés
    tous les deux à l'exécutable BRLTTY (voir l'option de compilation
    <ref id="build-theta" name="--with-speech-driver">) car les bibliothèques nécessaires à leur
    exécution contiennent des éléments conflictuels.
  <tag>Pilote pour l'afficheur braille Libbraille</tag><label id="restrictions-mikropuhe">
    Le pilote pour le paquet libbraille n'est compilé que si le paquet a
    été installé.   
  
  <tag>Pilote pour la synthèse Mikropuhe</tag><label id="restrictions-mikropuhe">
    Le pilote pour le moteur Mikropuhe n'est compilé
    que si ce paquet a été installé.

    Vous ne pouvez inclure ce pilote si l'exécutable BRLTTY est lié
    statiquement (voir l'option de compilation
    <ref id="build-standalone-programs" name="--enable-standalone-programs">) car le paquet n'inclut pas
    de bibliothèque statique.
  <tag>Le pilote pour la synthèse Theta</tag><label id="restrictions-theta">
    Le pilote pour le moteur Theta n'est compilé que si
    ce paquet a été installé.

    Ce pilote et celui pour le moteur FestivalLite
    (voir l'option de compilation <ref id="build-flite" name="--with-flite">) ne peuvent être
    liés tous les deux à l'exécutable BRLTTY (voir l'option de
    compilation <ref id="build-speech-driver" name="--with-speech-driver">) car les bibliothèques
    nécessaires à leur exécution contiennent des éléments conflictuels.

    Si ce pilote est compilé comme objet dynamique, vous devez
    rajouter <tt>$THETA_HOME/lib</tt> à la variable d'environnement
    <tt>LD_LIBRARY_PATH</tt> avant que BRLTTY ne soit appelé, car les objets à
    l'intérieur du paquet ne contiennent pas les chemins de recherche
    pour l'exécution et leurs dépendances.
  <tag>ViaVoice Speech Synthesizer Driver</tag><label id="restrictions-viavoice">
    Le pilote pour le moteur ViaVoice n'est compilé que
    si ce paquet a été installé.

    Vous ne pouvez inclure ce pilote si l'exécutable BRLTTY est lié
    statiquement (voir l'option de compilation
    the <ref id="build-standalone-programs" name="--enable-standalone-programs">) car le paquet n'inclut pas
    de bibliothèque statique.
  <tag>Pilote pour l'afficheur braille VideoBraille</tag><label id="restrictions-videobraille">
    Le pilote pour l'afficheur braille VideoBraille est compilé sur
    tous les systèmes, mais ne fonctionne que sur Linux.
</descrip>

<sect1>Installation à partir d'un fichier RPM<label id="rpm"><p>
Pour installer BRLTTY à partir d'un fichier RPM (RedHat paquet
Manager), procéder comme suit:
<enum>
  <item>
    Téléchargez le paquet exécutable correspondant à votre
    matériel. Ce sera un fichier nommé
    <tt>brltty-</tt><em>version</em><tt>-</tt><em>version</em><tt>.</tt><em>architecture</em><tt>.rpm</tt>,
    par exemple, <tt>brltty-3.0-1.i386.rpm</tt>.
  <item>
    Installez le paquet.
    <tscreen>rpm -Uvh brltty-<em>version</em>-<em>version</em>.<em>architecture</em>.rpm</tscreen>
    Vous devez faire cela en tant que <bf>root</bf>.

    A proprement parler, l'option <tt>-U</tt> (Update) est la seule
    nécessaire. L'option <tt>-v</tt> (verbose) affiche le nom du paquet
    lorsqu'il va être installé. L'option <tt>-h</tt> (hashes) affiche une barre
    de progression (utilisant des hachures).
</enum>
Pour les gens courageux, nous fournissons le fichier RPM source
(<tt>.src.rpm</tt>) mais cela dépasse l'objectif de ce document.

Pour désinstaller BRLTTY, faites:
<tscreen>rpm -e brltty</tscreen>

<sect1>Autres outils<p>
La compilation de BRLTTY donne aussi celle de quelques petits
outils d'aide et de diagnostic.

<sect2>brltty-config<label id="utility-brltty-config"><p>
Cet outil affecte un certain nombre de variables d'environnement
à des valeurs reflétant l'installation courante de BRLTTY (voir les
<ref id="build" name="options de compilation">). Vous devriez l'exécuter dans un
environnement shell existant, donc ce n'est pas une véritable commande,
et seuls les scripts supportant la syntaxe <tt>Bourne Shell</tt>
peuvent l'utiliser.
<tscreen>. brltty-config</tscreen>

Les variables d'environnement suivantes sont affectées:
<descrip>
  <tag>BRLTTY_VERSION</tag>
    Le numéro de version du paquet BRLTTY.
  <tag>BRLTTY_EXECUTE_ROOT</tag>
    La racine de l'exécution du paquet installé. Configurée par
    l'option de compilation <ref id="build-execute-root" name="--with-execute-root">.
  <tag>BRLTTY_PROGRAM_DIRECTORY</tag>
    Répertoire des programmes exécutables (binaires
    exécutables). Configuré par l'option de compilation <ref id="build-program-directory" name="--with-program-directory">.
  <tag>BRLTTY_LIBRARY_DIRECTORY</tag>
    Répertoire des pilotes. Configuré par l'option de compilation <ref id="build-library-directory" name="--with-library-directory">.
  <tag>BRLTTY_WRITABLE_DIRECTORY</tag>    
    Répertoire dans lequel il est possible d'écrire. Configuré par l'option
    de compilation <ref id="build-program-directory" name="--with-writable-directory">.
  <tag>BRLTTY_DATA_DIRECTORY</tag>
    Répertoire des tables et des pages de manuel. Configuré par
    l'option de compilation <ref id="build-data-directory" name="--with-data-directory">.
  <tag>BRLTTY_MANPAGE_DIRECTORY</tag>
    Répertoire des pages de manuel. Configuré par l'option de
    compilation <ref id="build-manpage-directory" name="--with-manpage-directory">.
  <tag>BRLTTY_INCLUDE_DIRECTORY</tag>
    Répertoire pour les fichiers d'en-tête C de BrlAPI. Configuré
    par l'option de compilation <ref id="build-include-directory" name="--with-include-directory">.
  <tag>BRLAPI_VERSION</tag>
    Le numéro de version de BrlAPI (BRLTTY's Application
    Programming Interface).
  <tag>BRLAPI_RELEASE</tag>
    Le numéro de version complet de BrlAPI.
  <tag>BRLAPI_AUTH</tag>
    Le nom du fichier de clés de BrlAPI.
</descrip>

En plus, les variables d'environnement standard <tt>autoconf</tt>
suivantes sont aussi assignées:
<descrip>
  <tag>prefix</tag>
    Sous-répertoire pour les fichiers indépendants de l'architecture.
    Configuré par l'option de compilation <ref id="build-portable-root" name="--prefix">.
  <tag>exec_prefix</tag>
    Sous-répertoire pour les fichiers dépendants de l'architecture.
    Configuré par l'option de compilation <ref id="build-architecture-root" name="--exec-prefix">.
  <tag>bindir</tag>
    Emplacement par défaut du <ref id="build-program-directory" name="répertoire du programme">.
    Configuré par l'option de compilation <tt>--bindir</tt>.
  <tag>libdir</tag>
    Répertoire pour les objets dynamiques et statiques de
    BrlAPI, la localisation par défaut pour le <ref
    id="build-library-directory" name="répertoire des
    bibliothèques">. Configuré par l'option de compilation <ref
    id="build-api-directory" name="--libdir">.
  <tag>sysconfdir</tag>
    Répertoire des fichiers de configuration, emplacement par défaut du <ref
    id="build-data-directory" name="répertoire de données">. Configuré par
    l'option de compilation <ref id="build-configuration-directory"
    name="--sysconfdir">.
  <tag>mandir</tag>
    Emplacement par défaut pour le <ref id="build-manpage-directory" name="répertoire des pages de manuel">.
    Configuré par l'option de compilation <tt>--mandir</tt>.
  <tag>includedir</tag>
    Emplacement par défaut du <ref id="build-include-directory" name="répertoire des fichiers d'en-tête">.
    Configuré par l'option de compilation <tt>--includedir</tt>.
</descrip>

<sect2>brltty-install<label id="utility-brltty-install"><p>
Cet outil copie la <ref id="hierarchy" name="hiérarchie des fichiers installés"> de
BRLTTY d'un emplacement à un autre.
<tscreen>brltty-install <em>destination</em> &lsqb;<em>origine</em>&rsqb;</tscreen>
<descrip>
  <tag><em>destination</em></tag>
    L'emplacement où la <ref id="hierarchy" name="hiérarchie des fichiers installés">
    sera copiée. Cela doit être un répertoire existant.
  <tag><em>from</em></tag>
    L'emplacement à partir duquel la <ref id="hierarchy" name="hiérarchie des fichiers installés">
    sera copiée. S'il est spécifié, le répertoire doit
    exister. S'il n'est pas spécifié, l'emplacement utilisé pour la
    compilation est utilisé.
</descrip>
Par exemple, vous pouvez utiliser cette outil pour copier BRLTTY
à partir d'un disque racine. Si une disquette racine est montée dans
<tt>/mnt</tt>, et que BRLTTY est installé sur le système principal, taper <tscreen>brltty-install /mnt</tscreen>
copie BRLTTY, en entier avec ses fichiers de données et ses bibliothèques, sur
la disquette racine.

Quelques problèmes ont été rencontrés en copiant BRLTTY entre des
systèmes avec différentes versions de la bibliothèque C. Si vous avez
des difficultés, cela vaut la peine d'enquêter.

<sect2>brltest<label id="utility-brltest"><p>
Cet outil teste un pilote d'afficheur braille, et fournit presque
une façon interactive d'apprendre ce que font les touches de
l'afficheur braille. Vous devriez l'exécuter en tant que root.
<tscreen>brltest -<em>option</em> ... [<em>pilote</em> [<em>nom</em>=<em>valeur</em> ...]]</tscreen>
<descrip>
  <tag><em>pilote</em></tag>
    Le pilote de l'afficheur braille. Doit être les deux lettres du
    <ref id="drivers" name="code d'identification du pilote">. S'il n'est pas spécifié, le
    premier pilote configuré par l'option de compilation
    <ref id="build-braille-driver" name="--with-braille-driver"> est utilisé.
  <tag><em>nom</em><tt>=</tt><em>valeur</em></tag>
    Affecte un paramètre d'afficheur braille. Pour une description des
    paramètres acceptés par un pilote spécifique, voir la
    documentation de ce pilote.
  <tag><tt>-d</tt><em>device</em> <tt>--device=</tt><em>périphérique</em></tag>
    Le chemin absolu pour le périphérique auquel l'afficheur braille
    est connecté. S'il n'est pas spécifié, c'est le périphérique
    configuré par l'option de compilation <ref
    id="build-braille-device" name="--with-braille-device"> qui est
    utilisé.
  <tag><tt>-D</tt><em>directory</em> <tt>--data-directory=</tt><em>répertoire</em></tag>
    Vous devriez fournir un chemin absolu pour le répertoire où les
    fichiers de données des pilotes sont placés. S'il n'est pas spécifié,
    c'est le répertoire configuré par l'option de compilation
    <ref id="build-data-directory" name="--with-data-directory"> qui est utilisé.
  <tag><tt>-L</tt><em>directory</em> <tt>--library-directory=</tt><em>repertoire</em></tag>
    Le chemin absolu pour le répertoire dans lequel sont situés les
    pilotes. S'il n'est pas spécifié, c'est le répertoire configuré par
    l'option de compilation <ref id="build-library-directory" name="--libdir"> qui est utilisé.
  <tag><tt>-W</tt><em>répertoire</em> <tt>--writable-directory=</tt><em>repertoire</em></tag>
    Le chemin absolu vers un répertoire où il est possible d'écrire. S'il
    n'est pas spécifié, le répertoire configuré avec l'option >e compilation --with-writable-directory
    est utilisé.
  <tag><tt>-h</tt> <tt>--help</tt></tag>
    Affiche un résumé des options de la ligne de commande, puis quitte.
</descrip>

Cet outil utilise le ``mode apprentissage des commandes'' de
BRLTTY. Le délai d'appui sur une touche (après lequel cet outil
quitte) est de 10 secondes. Le temps d'affichage du message (utilisé
pour les segments non-finaux de longs messages) est de <tt>4</tt> secondes.

<sect2>spktest<label id="utility-spktest"><p>
Cet outil teste un pilote de synthèse vocale. Il se peut qu'il
doive être exécuté en tant que root.
<tscreen>spktest -<em>option</em> ... [<em>pilote</em> [<em>nom</em>=<em>value</em> ...]]</tscreen>
<descrip>
  <tag><em>pilote</em></tag>

    Le pilote pour la synthèse vocale. Doit être les deux lettres
    du <ref id="drivers" name="code d'identification de pilote">. S'il n'est pas spécifié,
    c'est le premier pilote spécifié par l'option de compilation
    <ref id="build-speech-driver" name="--with-speech-driver"> qui est utilisé.
  <tag><em>nom</em><tt>=</tt><em>valeur</em></tag>
    Règle le paramètre du pilote de la synthèse vocale. Pour une
    description des paramètres acceptés par un pilote spécifique,
    voir la documentation de ce pilote.
  <tag><tt>-t</tt><em>string</em> <tt>--text-string=</tt><em>string</em></tag>
    Le texte qui sera dit. S'il n'est pas spécifié, c'est l'entrée
    standard (stdin) qui est lue.
  <tag><tt>-D</tt><em>repertoire</em> <tt>--data-directory=</tt><em>repertoire</em></tag>
    Le chemin absolu pour le répertoire dans lequel se situent les
    fichiers de données du pilote. S'il n'est pas spécifié, c'est le
    répertoire configuré par l'option de compilation
    <ref id="build-data-directory" name="--with-data-directory"> qui est utilisé.
  <tag><tt>-L</tt><em>repertoire</em> <tt>--library-directory=</tt><em>repertoire</em></tag>
    Le chemin absolu du répertoire où se situe les pilotes. S'il n'est
    pas spécifié, c'est le répertoire configuré par l'option de
    compilation <ref id="build-library-directory" name="--libdir"> qui est utilisé.
  <tag><tt>-h</tt> <tt>--help</tt></tag>
    Affiche un résumé des options de la ligne de commande, puis quitte.
</descrip>

<sect2>scrtest<label id="utility-scrtest"><p>
Cet outil teste le pilote d'écran. Il doit être exécuté en tant
que root.
<tscreen>scrtest -<em>option</em> ... [<em>nom</em>=<em>valeur</em> ...]</tscreen>
<descrip>
  <tag><em>nom</em><tt>=</tt><em>valeur</em></tag>
    Règle le paramètre du pilote de l'écran. Pour une
    description des paramètres acceptés par un pilote spécifique
    voir la documentation de ce pilote.
  <tag><tt>-l</tt><em>colonne</em> <tt>--left=</tt><em>colonne</em></tag>
    Spécifie la colonne du début (à gauche) de l'écran (origine à
    zéro). Si vous ne fournissez pas cette valeur, une valeur par
    défaut, basée sur la largeur spécifiée, est sélectionnée, de telle
    sorte que la fenêtre soit centrée à l'horizontal, est utilisée.
  <tag><tt>-c</tt><em>coompte</em> <tt>--columns=</tt><em>compte</em></tag>
    Spécifie la largeur de la fenêtre (en colonnes). Si vous ne
    fournissez pas cette valeur, une valeur par défaut, basée sur la
    colonne de début, est sélectionnée, de telle sorte que la fenêtre
    soit centrée à l'horrizontal.
  <tag><tt>-t</tt><em>ligne</em> <tt>--top=</tt><em>ligne</em></tag>
    Spécifie la ligne de début (en haut) de l'écran (origine à
    zéro). Si vous ne fournissez pas cette valeur, une valeur par
    défaut, basée sur la hauteur spécifiée, est sélectionnée, de telle
    sorte que la fenêtre soit centrée à la verticale.
  <tag><tt>-r</tt><em>compte</em> <tt>--rows=</tt><em>compte</em></tag>
    Spécifie la hauteur de la fenêtre (en lignes). Si vous ne
    fournissez pas cette valeur, une valeur par défaut, basée sur la
    rangée de début spécifiée, est sélectionnée, de telle sorte que la
    fenêtre soit centrée à la verticale.
  <tag><tt>-h</tt> <tt>--help</tt></tag>
    Affiche un résumé des options de la ligne de commande, puis
        quitte.
</descrip>

Remarques:
<itemize>
  <item>
    Si vous ne spécifiez ni la colonne de début, ni la largeur de la
    fenêtre, la région est centrée horizontalement et commence à la
    colonne 5.
  <item>
    Si vous ne spécifiez ni la rangée de début, ni la hauteur de la
    fenêtre, la région est centrée verticalement et commence à la ligne
    5.
</itemize>

Les éléments suivants sont écrits sur la sortie standard (stdout):
<enum>
  <item>
    Une ligne détaillant les dimensions de l'écran.
    <tscreen>Screen: <em>largeur</em>x<em>hauteur</em></tscreen>
  <item>
    Une ligne détaillant la position (à l'origine zéro) du curseur.
    <tscreen>Cursor: &lsqb;<em>colonne</em>,<em>ligne</em>&rsqb;</tscreen>
  <item>
    Une ligne détaillant les dimensions de la zone d'écran
    sélectionnée, et la position (à l'origine zéro) de son coin en
    haut à gauche.
    <tscreen>Region: <em>largeur</em>x<em>hauteur</em>@&lsqb;<em>colonne</em>,<em>ligne</em>&rsqb;</tscreen>
  <item>
    Le contenu de la région d'écran sélectionnée. Les caractères
    non-imprimables sont représentés par des espaces.
</enum>

<sect2>ttbtest<label id="utility-ttbtest"><p>
Cet outil teste une table de texte (section <ref id="table-text" name="Tables de
texte">).
<tscreen>ttbtest -<em/option/ ... <em/input-table/ <em/output-table/</tscreen>
<descrip>
  <tag><em>table-en-entrée</em></tag>
    Le chemin du fichier vers la table de texte en entrée du test. S'il
    est relatif, il est ancré au répertoire configuré avec l'option de
    compilation --with-data-directory.
    
  <tag><em>table-en-sortie</em></tag>  
    Le chemin du fichier vers la table de texte en sortie du test. S'il
    est relatif, il est ancré au répertoire de travail  courant. Si vous ne
    fournissez pas ce paramètre, aucune table en sortie ne  sera écrite.
  <tag><tt>-i</tt> <tt>--input-format=</tt><em>format</em></tag>
    Spécifie le format  de la table d'entrée. S'il vous ne fournissez pas cette
    option, le  format de la table en entrée est déduit de l'extension de son
    fichier.
  <tag><tt>-o</tt> <tt>--output-format=</tt><em>format</em></tag>
    Spécifie le format  de la table en sortie. S'il vous ne fournissez pas cette
    option, le  format de la table en entrée est déduit de l'extension de son
    fichier.
  <tag><tt/-c/<em/charset/ <tt/--charset=/<em/charset/</tag>
    Spécifie le nom de l'encodage 8-bit à utiliser lors de l'interprétation des 
    tables. Si vous ne fournissez pas cette option, le codage de l'hôte est
    utilisé.
  <tag><tt/-e/ <tt/--edit/</tag>
    Appelle l'éditeur de tables de texte. Si vous spécifiez table de sortie,
    les changements seront écrits dessus. Sinon, la table d'entrée et réécrite.
  <tag><tt>-h</tt> <tt>--help</tt></tag>
    Affiche un résumé des options en ligne de commande, et quitte.
</descrip>

Si vous ne demandez aucune action en particulier, la table de sortie est 
facultative. Si vous ne la spécifiez pas, la table d'entrée est vérifiée.
Si vous la spécifiez, la table d'entrée est convertie.
Les formats de table suivants sont supportés:
<descrip>
  <tag/ttb/BRLTTY
  <tag/sbl/SuSE Blinux
  <tag/a2b/Gnopernicus
  <tag/gnb/Braille Gnome
</descrip>


<sect2>ctbtest<label id="utility-ctbtest"><p>
Cet outil teste une table de braille abrégé (section <ref id="table-contraction" name="Tables
de braille abrégé">). Le texte lu à partir de l'entrée standard (stdin) est réécrit sur
la sortie standard (stdout) en braille abrégé.
<tscreen>ctbtest -<em>fichier-en-entrée</em></tscreen>
<descrip>
  <tag><em>fichier-en-entrée</em></tag>
    La liste des fichiers à traiter. Vous pouvez spécifier n'importe quel
    nombre de fichiers. Ils sont traités de la gauche vers la droite. Le  nom
    de fichier spécial - est interprété comme l'entrée standard (stdin). Si
    vous ne spécifiez aucun fichier, l'entrée standard est traitée.
  <tag><tt>-c</tt><em>fichier</em> <tt>--contraction-table=</tt><em>fichier</em></tag>
    Le chemin vers le fichier de la table de braille abrégé. S'il est relatif, il
    est ancré au répertoire configuré par l'option de compilation
    <ref id="build-data-directory" name="--with-data-directory">.
    L'extension .ctb est facultative. Si vous ne fournissez pas cette option,
    en-us-g2 est supposé.
  <tag><tt/-t/<em/file/|<tt/auto/ <tt/--text-table=/<em/file/|<tt/auto/</tag>
    Spécifie la table de texte (voir
    la section <ref id="table-text" name="Tables de texte"> pour les détails).
    Si vous fournissez un chemin relatif, il est ancré à
    <tt>/etc/brltty</> (voir les options de compilation <ref id="build-data-directory" name="--with-data-directory"> et
    <ref id="build-execute-root" name="--with-execute-root"> pour plus de détails).
    L'extension <tt/.ttb/ est facultative.
    Voir la ligne <ref id="configure-text-table" name="text-table">
    du fichier de configuration pour le paramétrage par défaut au moment de l'exécution. Vous pouvez modifier
    ce paramètre avec la préférence 
    <ref id="preference-text-table" name="Text Table">.
  <tag><tt>-w</tt><em>colonnes</em> <tt>--output-width==</tt><em>colonnes</em></tag>
    La longueur  maximale d'une ligne en sortie. Chaque ligne d'entrée en
    braille abrégé est développée sur  autant de lignes que nécessaire. Si
    vous ne spécifiez  pas cette option,  il n'y a  pas de limites et s'opère
    une correspondance  ligne par  ligne entre les  lignes en entrée et celles  en
    sortie.
  <tag><tt>-h</tt> <tt>--help</tt></tag>
    Affiche un résumé des options en ligne de commande, et quitte.
</descrip>

La table de texte est utilisée:
<itemize>
  <item>
    Pour définir l'encodage de sortie de manière à ce que le
    braille abrégé soit correctement affiché. Vous devriez spécifier
    la même table devant être utilisée par BRLTTY lorsque la sortie sera lue.
  <item>
    Pour définir les représentations braille de ces caractères
    définies dans le braille abrégé (voir la section
    <ref id="contraction-opcodes-translation" name="Traduction de caractère">).
</itemize>

C'est la table de traduction de texte <tt>text.brf.ttb</tt> qui est
fournie pour l'utilisation de cet outil. Il définit le format
utilisé dans les fichiers .brf. C'est aussi le format que préfèrent
utiliser les imprimantes braille et les documents braille
électroniques. Cette table permet à cet outil d'être réellement
utilisé en tant que traducteur de braille en texte.

<sect2>tunetest<label id="utility-tunetest"><p>
Cet outil teste la facilité des sons d'avertissement, et fournit aussi
un moyen facile de créer de nouveaux sons. Il se peut que vous
soyez obligés de l'exécuter en tant que root.
<tscreen>tunetest -<em>option</em> ... {<em>note</em> <em>durée</em>} ...</tscreen>
<descrip>
  <tag><em>note</em></tag>
    Un numéro de note MIDI standard. Il doit être un entier de <tt>1</tt> à <tt>127</tt>,
    avec 60 représentant la valeur moyenne. Chaque valeur représente un
    demi-ton chromatique standard, donc des notes les
    plus basses aux notes les plus hautes. La valeur la plus faible (<tt>1</tt>)
    représente le cinquième sous Middle C, et la valeur la plus haute
    (<tt>127</tt>) représente le sixième G au-dessus de Middle C (notation anglosaxonne).
  <tag><em>durée</em></tag>
    La durée de la note est en millisecondes. Elle doit être un
    entier de <tt>1</tt> à <tt>255</tt>..
  <tag><tt>-d</tt><em>périphérique</em> <tt>--device=</tt><em>périphérique</em></tag>
    Le périphérique sur lequel jouer le son.
    <descrip>
      <tag>beeper</tag>
        Le beeper interne (générateur de sons en console).
      <tag>pcm</tag>
        L'interface digital audio sur la carte son.
      <tag>midi</tag>
        L'interface numérique d'instrument de musique sur la carte
        son.
      <tag>fm</tag>
        Le synthétiseur FM sur une carte son AdLib, OPL3, Sound
        Blaster, ou équivalente.
    </descrip>
    Vous pouvez abréger le nom du périphérique. Voir la préférence
    <ref id="preference-tune-device" name="Tune Device"> pour plus de détails concernant le périphérique
    par défaut et les restrictions de la plateforme.
  <tag><tt>-v</tt><em>volume</em> <tt>--volume=</tt><em>volume</em></tag>
    Spécifie le volume à la sortie (intensité) sous la forme d'un
    pourcentage du maximum. Le volume de sortie par défaut est de <tt>50</tt>.
  <tag><tt>-p</tt><em>device</em> <tt>--pcm-device=</tt><em>device</em></tag>
    Spécifie le périphérique à utiliser pour le son (voir la
    section <ref id="operand-pcm-device" name="spécification du périphérique PCM">). Cette option ne
    fonctionne pas si vous avez spécifié l'option de compilation 
    <ref id="build-pcm-support" name="--disable-pcm-support">.
  <tag><tt/preferences-file/ <em/file/<label id="configure-preferences-file"></tag>
    Spécifie l'emplacement du fichier qui doit être utilisé pour sauvegarder
    et charger les préférences de l'utilisateur. Si vous fournissez un chemin
    relatif, il est ancré sur <tt>/var/lib/brltty</>. Le réglage par défaut
    consiste à utiliser <tt/brltty.prefs/. Vous pouvez outre-passer cette
    ligne avec l'option <ref id="options-preferences-file" name="-F"> en
    ligne de commande.
  <tag><tt>-m</tt><em>peripherique</em> <tt>--midi-device=</tt><em>peripherique</em></tag>
    Spécifie le périphérique à utiliser pour l'interface numérique d'instrument
    de musique (voir la section <ref id="operand-midi-device" name="spécification du
    périphérique MIDI">). Cette option ne fonctionne pas si vous avez
    spécifié l'option de compilation <ref id="build-midi-support" name="--disable-midi-support">.
  <tag><tt>-i</tt><em>instrument</em> <tt>--instrument=</tt><em>instrument</em></tag>
    L'instrument à utiliser si le périphérique sélectionné est
    midi. Pour la liste complète des instruments, voir la <ref id="operand-midi-device" name="Table des
    instrument MIDI">. L'instrument par défaut est un <tt>piano grand
    accoustique</tt>. Les mots comportant le nom de l'instrument doivent
    être séparés les uns des autres par un simple signe moins plutôt
    que par des espaces, et chacun des mots peut être abrégé.
  <tag><tt>-h</tt> <tt>--help</tt></tag>
    Affiche un résumé des options de la ligne de commande.
</descrip>
